## **大容量电动移液器**

****Levo Plus****

* 移液操作简单、高效，单手轻松控制
* 适用0.1-100ml移液管
* 大功率马达可快速充满100ml液体
* 可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间2-3小时
* 液晶大显示屏显示6个速度档和电量信息
* 指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性
* 采用PVDF材料，耐腐蚀

|  |  |
| --- | --- |
| ****技术参数**** | ****Levo Plus**** |
| 吸液速度 | 25ml<5s（6档） |
| 排液速度 | 电动（6档）/重力 |
| 电池 | 可更换的锂电池 |
| 电池使用时间 | 可间歇工作8小时以上 |
| 充电时间 | 仅需2-3小时 |
| 移液管种类 | 塑料管或玻璃管（0.1-100ml）；巴斯德消毒管 |
| 过滤器 | 0.45μm，疏水性滤膜 |
| 重量 | 200g |

* 有电力不足时警告功能