## **LCD数控翘板摇床**

****SK-R330-Pro****

• 倾斜角度9°；

• 最大载重为10kg（包括夹具）；

• 速度范围10-70rpm；

• 双LCD屏，分别显示时间和速度；

• 多种托架和夹具可选；

|  |  |
| --- | --- |
| ****技术参数**** | ****SK-R330-Pro**** |
| 电压 | 100-240V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 电机输入功率 | 40w |
| 电机输出功率 | 24w |
| 倾斜角度 | 9° |
| 最大载重 | 10kg |
| 速度范围 | 10 -70rpm |
| 速度显示 | LCD |
| 定时显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 1分-19小时59分 |
| 尺寸 （长x宽x高） | 360×410×200mm |
| 重量 | 9kg |
| 允许环境温度范围 [℃] | 5-40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 |

• 宽电压设计。