## **手动多道移液器**

****TopPette Multi-channel****  
  
•各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板；

• 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力；

• 移液器下半部可360度旋转，方便移液；

• 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；

• 特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。

**[规格](javascript:;)**

**[产品编号](javascript:;)**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品编号 | 量程 |
| 7010103004 | 0.5-10μl |
| 7010103006 | 5-50μl |
| 7010103012 | 50-300μl |

* ****TopPette手动8道可调式移液器****